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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一部分 投标邀请

[bookmark: OLE_LINK6]项目概况
 （南通职业大学电气专业智能一体化实训装置采购项目）的潜在投标人应在南通职业大学网站获取招标文件，并于2026年7月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HW20260009
项目名称：南通职业大学电气专业智能一体化实训装置采购项目
预算金额：97万元
最高限价：97万元，投标报价超过最高限价按无效标处理。
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限： 自合同签订之日起 30 个工作日内完成供货。
二、申请人的资格要求
1.满足以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.本项目的特定资格要求：无；
3.提供法定代表人身份证明书及法人身份证复印件盖公章；非法定代表人参加的，另须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及投标代表本人身份证复印件盖公章；
4.未被‘信用中国’网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.本项目不接受联合体投标。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
注：在开标现场，将由采购人或采购代理机构通过“天眼查或企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年7月28日14点30分（北京时间）
地点：南通职业大学网站
方式：自行下载招标文件
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年7月28日14点30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受投标文件。
地点：南通职业大学青年中路校区主楼1401室，如有变动另行通知。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标人在南通职业大学青年中路校区主楼1401室参加开标会。
3.项目演示：项目演示要求详见招标文件第四部分评标细则。
4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质询请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向代理机构经办人提出。
5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]名称：南通职业大学
地址：江苏省南通市青年中路89号  
联系人：姜老师 
联系方式：18818262694
2.招标代理机构信息
名称：江苏中润工程建设咨询有限公司
地址：南通市崇川路58号
联系方式：王工0513-55887688、13906272111

第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1 本次招标采取公开采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]采购项目招标开始后，不再接受投标人对招标文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。
3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用（不含专家评审费）。
4.2本项目工本费200元/份，于开标现场支付给采购代理机构，无论是否中标售后不退。
4.3本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，投标人综合考虑在报价内（不单列）。
招标代理收费费率标准：
	中标金额
	招标代理收费费率

	20万元（不含）以下
	固定3000元

	20万元（含）-50万元（含）
	0.8%

	50万元（不含）-400万元（含）
	0.75%

	400万元（不含）-1000万元（含）
	0.55%

	招标代理费最低保底收费3000元，超过15000元按15000元计收


代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在南通职业大学网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子投标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]3.投标有效期
3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.投标人资格要求
5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]1.投标文件的组成
1.1纸质投标文件分资格审查文件、商务技术文件、价格文件三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、二份副本”纸质投标文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于资格审查文件和商务技术文件中。
1.2纸质投标文件分三个密封袋（箱）提交。其中：
资格审查文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内；
商务技术文件的正、副本纸质投标文件及图纸类（如需提供图纸等其他资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；
价格文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内。
1.3纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并按招标文件要求由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。
1.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）
本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为资格审查文件、商务技术文件、价格文件打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。
电子投标文件内容应与提交的纸质投标文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。
1.5投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。
1.6递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加本次采购活动。
友情提醒：①代理机构将拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。②采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求，结合财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）相关规定实施。
2.投标截止日期
2.1 投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因投标人自身原因造成的投标投标文件提交不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3.投标文件的拒收
3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]4.投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回
4.1.1投标人可在投标文件提交截止时间前，书面撤回其投标投标文件。
4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2 投标文件的修改
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]在投标文件提交截止时间之后，投标人不得再对其提交的投标文件进行修改。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]1.开标
1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。
1.2开标仪式由代理机构组织。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]2评标委员会
2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2异常低价审查
5.2.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
5.2.2 启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
5.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
6.1.1投标人在规定的时间内未成功提交投标文件的。
6.1.2未完整提交投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.4不具备招标文件中规定的资格要求的。 
6.1.5未通过符合性检查的。
6.1.6本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。
6.1.7不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合合格投标人资格条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
6.1.12投标文件未按照招标文件要求盖章的。
6.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的（投标人商务技术标得分低于招标文件商务技术总分的50%的。）。
6.1.14启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
6.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成开评标无法继续进行的（适用于不见面开标模式）。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按采购人采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。
1.3代理机构将在“南通职业大学网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质询处理
2.1 提出质询的投标人应当是参与所质询项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质询的招标文件的，可以对招标文件提出质询。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质询。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质询的招标文件提出质询的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；
其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否成交，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质询。
2.2.3对中标或者成交结果提出质询的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质询期内一次性提出针对同一采购程序环节的质询。
2.3质询函必须按照本招标文件中《质询函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4对采购人、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
投标人提起质询采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
质询受理联系信息：详见招标公告内容。
采购人质询接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5 以下情形的质询不予受理
2.5.1 内容不符合上述规定的质询。
2.5.2 超出采购法定期限的质询。
2.5.3 未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质询。
2.6 投标人提出书面质询必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质询。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
3.中标通知书
3.1中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。中标人应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果投标人自负。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]1.签订合同
1.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十个工作日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.服务的追加、减少和添购。
2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。


第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
一、采购清单
	序号
	名  称
	数量
	单位

	1
	电工及传感器实验装置
	20
	[bookmark: OLE_LINK31]套

	2
	运动控制综合实训平台
	20
	套

	3
	学生桌
	80
	个

	4
	方凳
	160
	个

	5
	办公桌椅
	2
	个


二、技术要求
	序号
	名称
	技术参数要求
	数量

	1
	电工及传感器实验装置
	一、设备整体要求
1.设备要求针对伏安特性验证、基尔霍夫定理、叠加定理、三相交流电路、日常照明电路等电路基础实验，对于不同的实验可以选择相应的实验模块完成。
2.设备上的所有的电源、仪表、信号系统要求固定在电源台上。
二、设备组成要求
1.配置实验电源台1套：
实验电源台要求采用钢板做骨架，外表面喷塑并经高温烘烤处理，面板采用钢板加工，表面表面喷塑并经高温烘烤处理，丝印图文字符。
（1）交流电源部分
电源台要求采用三相五线交流电源输入，经漏电保护开关后，再由交流接触器通过启动、急停按钮进行操作。
（1.1）电源台要求提供三相固定380V交流电源及单相0～250V连续可调交流电源，配备1台单相带隔离作用的调压器，规格要求满足0.5kVA/0～250V。380V交流电源输出处设有过流保护，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。配有一只指针式交流电压表，通过波段开关切换可指示三相固定380V交流电源输出电压。
（1.2）电源台要求设有实训用220V、30W的日光灯灯管一支，将灯管灯丝的四个头经过快速保险丝引出供实训使用，可防止灯丝损坏。
（1.3）电源台要求设有五路AC220V和一路AC380交流电源接口，可为实训挂箱及外配仪器设备提供工作电源。
（2）直流电源部分
[bookmark: OLE_LINK24]（2.1）电源台要求具有可调节0～500mA直流电流源，容量0.5A，从0 mA起调，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。
（2.2）电源台要求具有双路可调节0～30V直流电压源，容量2A，每路均配有独立的数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能。
（2.3）电源台要求具有±5V直流电压源，容量 0.5A，提供一路±5V的直流电压源。每路均具有短路、过流保护和自动恢复功能。
（2.4）电源台要求具有±12V直流电压源，容量 0.5A，提供一路±12V的直流电压源。每路均具有短路、过流保护和自动恢复功能。
（3）测量仪表部分
（3.1）电源台要求具有交流数字电压表一只，测量范围0～500V，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示。带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。
（3.2）电源台要求具有交流数字电流表一只，测量范围0～5A，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示，带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。
（3.3）电源台要求具有直流数字电压表一只，测量范围0～500V，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示。带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。
（3.4）电源台要求具有直流数字电流表一只，测量范围0～5A，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示，带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。
（3.5）电源台要求具有多功能交流仪表一只：由一套微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，将被测电压、电流瞬时值的取样信号经A/D变换，采用专用芯片计算有功功率、无功功率。功率的测量精度0.5级，电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质，完成单相电路、三相电路中功率、功率因素的测量。
（4）台式万用表部分（（嵌入电源台安装））
（4.1）显示位数：4½ 位，最大显示 19999；量程方式：手动量程；采样速率：2～3 次 / 秒；
（4.2）直流电压量程：200mV/2V/20V/200V/1000V；精度：±(0.1%+3)；输入阻抗：≥10MΩ；最大输入：1000V DC/AC（200mV 档限 230V）；
（4.3）交流电压（真有效值，1kHz 带宽）；量程：2V/20V/200V/750V；精度：±(0.5%+20)；输入阻抗：≥10MΩ；
（4.4）直流电流量程：200μA/2mA/20mA/200mA/10A精度：±(0.5%+20)保护：μA/ma 档 250mA 自恢复；10A档10A/250V快熔保险丝（φ5×20mm）；
（4.5）交流电流量程：2mA/20mA/200mA/10A；精度：±(0.8%+40)；
（4.6）电阻量程：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ；精度：±(0.5%+10)；开路电压：约 1.2V；保护：PTC/250V 保护；
（4.7）电容量程：20nF / 2μF / 200μF；精度：±(4%+10)；保护：0.5A/250V 快熔保险丝（φ5×20mm）；
（4.8）频率量程：2kHz / 200kHz；精度：±(1.5%+5)；保护：PTC/250V 保护；
（4.9）温度 T（K 型热电偶）量程：‑40℃～1000℃（‑40℉～1832℉）；精度：±(1.2%+25)；保护：250mA 自恢复保险丝；
（4.10）二极管测试：正向压降约 1.2V，蜂鸣提示；
（4.11）通断测试：<30Ω 蜂鸣；
（4.12）晶体管 hFE：NPN/PNP，测试范围 0～1000；
（4.13 数据保持、LCD 背光、自动关机；
2.配置实验桌1个：
实验桌外形尺寸：≥1500mm×800mm×1150mm，要求采用≥70mm铝型材结构结构，桌面要求采用防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，造形美观大方；搭配移动下柜，用于放置工具、存放挂箱及资料等。
[bookmark: OLE_LINK25]3.配置实验连接线1套：
根据不同实验项目的特点，配备不少于2种不同的实验联接线，强电部分要求采用高可靠护套结构插连接线，里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头要求采用铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分要求采用弹性铍轻铜裸露结构联接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，提高实验的安全及合理性。
4.配置实验模块1套：
实验模块要求采用面板PCB板，表面丝印电路图形符号，具有整体结构紧凑、外形美观大方、安装简单，实验元件盒具有使用保管方便等特点，并且模块盒采用透明式壳体，工程塑料注塑而成，具有示教功能，使用者能够观察到元件形状和接线方式，有利于教师讲解和学生认识；面板要求采用PCB制作而成，表面清爽、符号线路清晰、表面耐磨损、元件更换容易；导线插孔采用高质量铜材制造，导线装有弹性插头可在模块上面插接，以保证可靠连接进行各种实验；实验时可根据实验内容和技能训练的需要，可方便的组合实验线路，以完成不同的实验项目。
5.配置示波器1个：
示波器要求采用100MHz带宽，可支持110M，1GSa/s实时采样率，双通道；≥7英寸TFT（真彩色）液晶屏幕，≥65535色，分辨率不低于800 × 480 像素 ；存储波形不少于16组；具备U盘存储功能；具有自动量程功能，支持水平，垂直、单波形/多波形跟踪；显示测量倍数1X, 10X, 100X, 1000X，四种；幅度档位2 mV/div～10V /div按1～2～5进制方式步进；支持光标测量，光标模式不少于电压差（△V），时间差（△T），时间差&电压差（△V），自动光标四种模式；内置6位硬件频率计，可测量2Hz ~ 20MHz；具有测量电流单位档位，档位选择范围：100.0mA/V ~10A/V；USB Device & Host接口；具有30种自动测量功能（峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数、面积、周期面积；参数为中文显示，便于学生理解）,能自定义测量菜单；支持LABVIEW通讯，支持二次开发；一键自动调整波形功能（垂直位置调整，水平时基调整，触发位置调整）；多国语言选择功能（至少支持中英两种语言）；双显示视窗放大功能，同时可显示主要波形和放大波形两部分内容。
6.配置信号源1个：
信号源要求采用DDS直接数字合成技术，显示部分采用2.4英寸（320*240）彩色显示屏，同时可显示双通道的波形参数；最高输出频率20MHz（正弦波）,250MSa/s采样率，14bits垂直分辨率；输出幅度最高可达24Vpp，幅度分辨率最小可达1mV（0.001V），具备完全独立的双通道输出（相当于两个独立信号源），能够同步工作，相位差精确可调；两个通道的相位调节范围为0~359.99°，调节精度0.01°；两个通道的占空比均可独立调节，调节精度可达0.01%，可输出多达99组函数/任意波形，包含35 组预置波形和64组用户自定义波形。 预置波形包含：正弦波，方波，矩形波（占空比可调），三角波，升锯齿波，降锯齿波，洛仑兹脉冲波，多频音波，无规则噪声波，阶梯三角波，正阶梯波，反阶梯波，正指数波，反指数波，正下降指数，反下降指数，正对数波，反对数波，正下降对数，反下降对数，线性调频，心电图波，梯形脉冲波，辛克脉冲波，窄脉冲波，高斯白噪声波，调幅波形，调频波形，正半波，负半波，正半波整流，负半波整流，CMOS(0~12V)，四通道TTL电平和DC电压，四方脉冲、八方脉冲用户自定义波形等。
三、配套教学资源要求（整个项目共配一套）
1.配置传感器虚拟仿真实验软件
软件涵盖传感器认知与传感器实训两大核心功能，覆盖温度、光照、压力等多类常见传感器；所有实训项目中的传感器与实验仪器均严格按照真实尺寸1:1建模，搭配符合物理规律的场景光源与高逼真度表面材质，确保实验过程与真实场景高度一致。
▲（1）软件的传感器认知模块至少包含不限于接近传感器、温度传感器、压力传感器、光纤传感器、位移/距离传感器、光传感器、力传感器、液位传感器8个常用传感器的认知，如PPT简介、360度可旋转3D模型外观以及配套视频。（投标文件要求提供软件界面截图）。
▲（2）软件的传感器实训模块至少包含不限于惠斯通电桥下PT100温度传感器实验、发光二极管的照度标定实验、电阻应变片传感器灵敏度特性实验、PN结温度传感器特性实验、光纤位移传感器静态实验、电涡流传感器位移特性实验、电容式传感器位移特性研究实验、开关式霍尔传感器测转速实验、K型热电偶特性实验9个实验。（投标文件要求提供软件界面截图）。
▲（3）软件的实训界面集成器件库、连线库、参数配置、数据管理4 大核心功能，同时搭载实验步骤查阅、原理图查看、视角切换、操作日志4 大辅助功能，为实训操作提供全方位支撑。（投标文件要求提供软件界面截图）。
●（4）软件具备内置实验电路拟合函数功能：软件各项实验均将仿真电路转化为动态数学函数模型，可根据不同实验的输入参数进行实时仿真与精准计算，输出结果高度贴合实际电路的工作特性与变化规律。用户能够根据实验需求设置不同的实验输入参数（例如实验中的电阻值、电源电压值等），进而获取贴合真实电路的差异化仿真结果。（提供功能操作演示）。
●（5）软件具备参数扫描功能：软件内置器件参数扫描功能，支持用户点击实验面板，自定义传感器实验的可变量参数扫描范围，并按需设置仿真采样点数以控制数据密度。参数配置完成后启动仿真，系统将按预设规则运算，输出对应电路仿真结果，助力用户高效分析参数变化对电路性能的影响规律。（提供功能操作演示）。
●（6）软件具备数据管理功能：软件搭载多元化数据管理功能，支持以表格或 XY 图两种可视化形式，查看与整理实验保存的仿真数据。系统可根据用户保存的参数自动完成数据有序排序；将鼠标移至 XY 图关键数据节点时，会自动显示对应数值，助力用户快速定位核心信息，提升数据查看直观性与分析效率。（提供功能操作演示）。
[bookmark: OLE_LINK26]▲（7）软件具备丰富的教学资源：软件认知模块提供接近、温度、压力、光纤、位移/距离、光、力、液位8 类常用传感器的全方位学习内容，内置 PPT 理论课件与视频教学资源，覆盖各类传感器的基本概念、工作原理、技术参数及典型应用场景。中文版 PPT共≥170 页、视频时长≥20 分；英文版 PPT共≥200 页、视频时长≥30分。（投标文件要求提供截图）。
2.配置电工一体化软件要求如下
[bookmark: OLE_LINK19]▲（2.1）软件软件要求通过虚拟环境模拟真实的电工实验场景，使学生能够在计算机上进行虚拟操作，涵盖用电安全、器件仪器认知、照明电路安装、电工电机、器件拆装几个大类。所用的元器件都根据真实的元器件型号进行1:1建模、设置合理的场景光源、添加逼真的器件表面材质，确保实训过程更接近真实场景，提升学习效率。软件应为正版，投标文件内要求提供证明材料进行佐证。
[bookmark: OLE_LINK156]（2.2）电工一体化教学平台包括用电安全、器件仪器、照明电路、电工电机、器件拆装、MATLAB联合仿真6个模块等组成。软件的模块要求如下：
（2.2.1）用电安全模块：模块包含交流直流、漏电事故、设备安全三个内容。
（2.2.2）器件仪器模块：模块包括交流接触器、低压断路器、继电器、熔断器、万用表、兆欧表、电度表、钳形电流表8个常用仪表的认知，包含PPT简介、360度可旋转3D模型外观以及配套视频。投标文件内须提供软件功能截图，体现器件认知功能界面软件截图。
（2.2.3）照明电路模块：模块包含单极开关控制电路、单极开关串联控制电路、单极开关并联控制电路、两地控制灯、三色LED灯控制、K23单相电能表带照明灯6个实验。
▲（2.2.4）电工电机模块：模块包括三相异步电机手动控制、有过载保护运转控制、K21电动机单相连续运转、电动机联动控制、时间继电器YΔ启动控制、K22三相异步电机正反运行接线、三相异步电机缺相保护7个实验。投标文件内须提供软件功能截图2张。
（2.2.5）器件拆装模块：模块包括三相异步电机、直流无刷电机、交流接触器共3个器件的拆装。
（2.2.6）MATLAB联合仿真模块：模块用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算，它集成数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能，为用户提供一个易于使用的视窗环境。软件模拟真实电工接线环境，包括电路布局、设备操作等，提供近乎真实的操作体验。并且不同于一般的2D接线电工软件，本软件根据真实接线标准，采用高度仿真的3D接线，并提供实时渲染。
●（2.3）软件的两种实操模式：考虑到模拟真实接线环境、接线习惯、考核方式三个影响因子，接线实操提供自由模式和专业模式两种选择模式。专业模式下，用户需按照线路图闪烁的接线顺序进行接线。自由模式下，用户可以自行选择任意一条线进行接线，无接线顺序。（提供功能操作演示）。
▲（2.4）软件的线规格设置功能：实际工作中，导线为考虑电流承载能力、电压损失、安全性能、经济性和可维护性采用不同规格的导线，本软件在实训中的3D导线可以进行4种不同的规格粗细的设置，并在实验中呈现。比如主电路应采用4平方的线，控制电路采用1平方的线，在软件实验中可以明显呈现并区分。投标文件内提供相应的功能界面截图进行佐证。
▲（2.5）软件的号码管设置功能：根据电气行业标准和规范要求，对导线进行编号有利于区分不同类型的导线和明确导线用途和理解关系同时提高工作效率和安全性，本软件在实训中可以对3D导线设置号码管同时对号码管添加编号（支持中文、数字、符号等），设置后完成后接线两端自动呈现号码管。投标文件内提供相应的功能界面截图进行佐证。
●（2.6）软件的智能考核功能:智能考核功能是电工仿真软件的一个重要组成部分，在实操和考试环节中，可根据原理图线路闪烁顺序，提示实验正确接线顺序从而辅助引导用户接线接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出文件。（提供功能操作演示）。
▲（2.7）软件的自动评分功能:并且无论在考试模式还在实操模式都内置自动评分系统，接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出为ｔｘｔ文件，辅助用户学习，从而客观、公正地评估学员的电工技能水平。投标文件内提供相应的功能界面截图进行佐证。
3.配置虚拟仪器仿真平台要求如下：
▲（3.1）仪器仿真平台要求至少包含万用表、示波器、函数发生器、钳形电流表以及兆欧表这 5 种常用仪器的虚拟仪器仿真模块构成。投标文件内须提供能体现至少5个软件功能模块的截图进行佐证。
（3.2）软件的仪器功能模块都由简介、外观、视频、实训四大核心功能组成：
（3.3）软件的简介功能：采用静态图片拼接技术，以PPT的形式阐述仪器的基本定义、工作原理、应用领域等关键信息，快速把握其本质与用途。
▲（3.4）软件的外观功能：通过360度可旋转3D模型外观展示，全方位呈现仪器的整体造型、操作面板布局、各类接口位置以及表盘刻度标识等细节，对其外观有直观且清晰的认知。投标文件内须提供能体现软件功能模块的截图进行佐证。
（3.5）软件的视频功能：以视频的形式从仪器的基本定义入手，逐步深入，详细阐释仪器的工作原理、基本构成，以及具体使用方法等。
（3.6）软件的实训功能：具备先导认知与基本实验两大相辅相成的核心功能。
▲（3.7）软件的AI语言切换系统：软件配备AI语言一键切换系统，包括但不限于内置的视频、PPT、软件的对话框导引、实训等内容都具备AI语言一键切换功能。在投标文件内提供功能截图（包括内置的视频、PPT，软件的对话框导引、实训等内容、中英文切换功能）
四、设备可完成的实训项目要求
1.电工基础实验
1.1	电位、电压的测定
1.2	基尔霍夫定律的验证
1.3	叠加原理的验证
1.4	电压源与电流源的等效变换
1.5	受控源实验验证
1.6	戴维南/诺顿定理验证
1.7	三相交流电路电压、电流的测量
1.8	三相电路功率的测量
1.9	日常照明电路测量
2.传感器实验
2.1	应变片单臂和全桥电桥性能实验
2.2	差动变压器的性能实验
2.3	电容式传感器测位移特性实验
2.4	线性霍尔传感器实验
2.5	电涡流材质影响实验
2.6	光电光线传感器位置实验
五、设备配置清单要求
	序号
	名称
	数量

	1
	电工电子与传感器实验装置
	1台

	2
	通用实验桌
	1张

	3
	下柜
	1张

	4
	基尔霍夫定理/叠加原理模块
	1套

	5
	戴维南定理/诺顿定理模块
	1套

	6
	双口网络模块
	1套

	7
	电阻箱模块
	1套

	8
	受控源实验模块
	1套

	11
	三相灯组模块
	1套

	12
	日光灯组模块
	1套

	13
	分立元件模块
	1套

	14
	电涡流传感器模块
	1套

	15
	电容式传感器模块
	1套

	16
	应变片传感器模块
	1套

	17
	光电光纤传感器模块
	1套

	18
	函数信号发生器
	1台

	19
	示波器
	1套

	20
	实验导线
	1套
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	2
	运动控制综合实训平台
	一、设备整体要求
1.实训设备要求采用模块化结构设计，不单配有基础的PLC实训模块，能够进行PLC的基础实训；还要求配备伺服系统和变频系统及控制对象，能够满足学生对运动控制的实训。
2.实训设备为兼顾电工基础实训，增加一块网孔板、交流接触器、按钮指示灯和中间继电器，学生能够自行配盘，完成电工基础接线实训。
3.实训装置要求可实现由简单到复杂循序递进的过程，方便学员基于项目化的任务进行搭建，同时支持学员创新和二次开。
二、设备技术要求
1.交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz；
2.温度：-10～50℃；环境温度：≤90%无水珠凝结；
3.外形尺寸：长×宽×高≥1600mm×800mm×1200mm（±20mm）；
4.整机功耗：≤1.0 kVA；
5.安全保护措施：实训桌面要求采用高绝缘、高强度、耐高温的高密度板。具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。
三、设备组成要求
1.配置实训台架1套
（1.1）实训台架要求由实训网孔板、实训桌板、储物柜、实训面板四大部分组成；实训台架以铝型材立柱做骨架，立柱底部采用铝合金堵头固定安装万向轮，方便实验台挪动及摆放。
（1.2）台架桌面要求采用为防火、防水、耐磨高密度防火板，四周弧形设计，采用PU封边工艺有效防止水及空气进入造成板材膨胀开裂，造型美观大方，坚固耐用，具有耐磨、耐刻刮、耐高温、耐冲击、易清洁、防火、防水、防酸碱等优点。
（1.3）台架配有存储柜，采用木质封闭式结构，并且防火、防水，配有高品质拉手。
2.配置实训网孔板1套
实训面板要求采用为网孔板，可在上面至少不限于安装触摸屏、交流接触器、中间继电器、按钮和指示灯等元器件。
3.配置实训面板1套
（3.1）实训面板要求采用钢板做骨架由电源模块、主机单元和可更换的实训模块组成。（投标文件要求提供电源模块/主机单元PLC实训模块的设计图或实物图）。
（3.2）电源模块：要求设有三相四线漏电保护器、断电保护、短路保护、设有电源启动按钮、停止按钮、急停。
[bookmark: OLE_LINK32]（3.3）主机单元：要求在实训电源单元模块上，设有一套可编程控制器系统。元器件接线端子连接到安全插座，单元面板采用钣金机构，表面喷塑并经高温烘烤处理，丝印图文字符。可编程控制器系统配置要求：集成≥14点数字量输入和≥10点数字量晶体管输出；CPU位指令处理时间≤37ns，字指令处理时间≤30ns，浮点数算术运算时间≤74ns；程序内存≥250KB，数据内存≥750KB，保持性内存≥20KB，集成装载内存≥8MB，过程映像大小≥1024字节输入/≥1024字节输出，位存储器≥8192字节，具备≥2 个以太网通信接口，支持PROFINET通信。（3.4）PLC实训模块
▲配有十字路口交通灯实训模块、铁塔之光实训模块、抢答器实训模块、水塔水位实训模块、自动送料装车实训模块、电镀生产线控制实训模块等。方便快速更换。投标文件中要求提供以上6种实训模块的实物图进行佐证。
（a）十字路口交通灯实训模块功能：要求模拟十字路口红、黄、绿灯按固定时序循环切换，实现交通信号逻辑控制与编程调试。
（b）铁塔之光实训模块功能：要求模拟铁塔多层灯光的顺序点亮、闪烁及联动控制，完成灯光时序控制类实训。
（c）抢答器实训模块功能：要求实现多路抢答信号的优先锁定、声光提示与复位功能，用于逻辑判断与互锁控制实训。
（d）水塔水位实训模块功能：要求通过水位检测实现高低水位报警、自动上水与停水控制，完成液位闭环逻辑实训。
（e）自动送料装车实训模块功能：要求模拟物料自动输送、装车计数及满料自动停机，实现输送与装车流程自动化控制实训。
（f）电镀生产线控制实训模块功能：要求模拟电镀生产线工件转运、工序步进及工位联动，完成工业流水线时序控制实训。
4.配置实训模型一套
▲设备要求至少配备2种实训模型，并包含不限于伺服控制模型和变频控制模型。两者均安装在铝型材上，通过驱动丝杆让滑块移动，学生能够直观的观察到伺服和变频的运动轨迹。同时，变频控制模型还配备了旋转编码器，能够实现滑块的定位。投标文件中要求提供伺服控制模型和变频控制模型的效果图进行佐证。
5.配置实验连接线一套
实验连接线：强电部分要求采用高可靠护套结构插连接线，里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头要求采用铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分要求采用弹性铍轻铜裸露结构联接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插。
四、配置教学资源要求（整个项目共配一套）
1.配置PLC仿真系统软件：
▲软件需包含四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、自控扎钢机、自控成型机、交通灯控制、步进电机控制、电镀生产线控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、自动售货机、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等仿真模块（在投标文件中提供至少13种系统仿真界面截图）。产品须具有自主知识产权，为避免纠纷问题，投标文件须提供其软件著作权等其他证明材料进行佐证。
2.配置电工PLC仿真软件：
（2.1）软件借助数字化技术搭建高度仿真的虚拟实训环境，让学生在计算机上完成 PLC 编程与工业控制操作。软件集成器件认知、实验指导、梯形图编程、虚拟接线、考核评估五大模块，构建“认知—实操—评估”完整学习闭环。
▲（2.2）软件具备认知模块，帮助学生建立PLC及相关电气元件的系统认知，其中器件仪器单元至少包括运料小车、热继电器、RT28N_32熔断器、滑动电阻、交流接触器、（紫色，红色，绿色，黄色）交通灯、开关电源、空气开关、三相断路器、三相异步电动机、色环电阻、数码管、速度继电器、PLC_S7_200 CPU221、PLC_S7_200 CPU222、PLC_S7_200 CPU224、LX19-001行程开关、LX511H行程开关等21个可360°旋转的3D模型外观展示。（投标文件中要求提供软件该功能界面截图）。
▲（2.3）软件至少包含PLC供电实验、PLC输入输出实验、电动机点动控制、电动机启停控制、电动机正反转控制、电动机循环正反转、可逆运行反接制动、交通灯控制实验、循环彩灯控制、运料小车控制等≥10个实验PPT简介，系统采用静态图片拼接呈现技术，以PPT的演示形式，围绕实验核心目的、实验核心元器件、实验核心原理、实验步骤、实验注意事项、实验拓展方向六大维度，构建系统化、结构化、阶梯式的实验认知学习体系。（投标文件中要求提供软件该功能界面截图）。
▲（2.4）软件具备I/O 分配模块支持用户根据具体实训需求，自由分配与定义输入输出端口地址，灵活适配不同实验场景。（投标文件中要求提供软件该功能界面截图）。
[bookmark: OLE_LINK28]▲（2.5）软件配备AI语言一键切换系统，能够最大限度地满足用户的语言切换需求。用户只需点击语言设置功能按钮，即可完成软件界面、软件内置文本等软件元素的中英文切换。（投标文件中要求提供软件该功能界面截图）。
（2.6）软件整合梯形图编程、虚拟接线、考核评估三大核心模块，形成从编程操作到接线调试、从实操校验到量化考核的完整学习闭环，各模块联动衔接，软件支持梯形图编程与多型号 PLC 适配，通过高精度仿真三维场景实现沉浸式接线操作，并以“成绩达标解锁+自动评分”机制。
●（2.7）软件具备PLC切换功能：内置不限于三种工业主流 PLC 型号，支持在同一实训平台内自由切换、无缝适配，可根据不同教学阶段、实训项目及控制任务灵活选择对应 PLC 型号进行编程与调试。（提供功能操作演示）
●（2.8）软件具备工业标准化编程功能：可提供工业标准化梯形图编程环境，界面布局、操作逻辑、指令体系与工业主流的PLC 编程软件高度相似，贴合企业实际工程应用规范。系统可直接承接并调用 I/O 分配结果，支持学生通过拖拽指令库，手动输入 I/O 端口地址完成梯形图开发，培养学生标准化、工程化、规范化的编程思维与实操习惯。（提供功能操作演示）
●（2.9）软件具备警告闪烁功能：在实训实操过程中开启该功能后，当学员完成接线并提交校验时，系统将自动检测漏接、误接等接线异常问题。系统将通过对应端口指示灯高亮闪烁的方式，直观、精准定位并标记错误位置。（提供功能操作演示）
●（2.10）软件具备智能考核功能：自动评分：实操环节均内置自动评分系统，提交接线任务后，系统自动生成评分报告，包含梯形图得分、连线得分、总得分、错误详情等详细信息。（提供功能操作演示）
3.配套PLC控制软件：
▲该设备须具有软硬件结合功能且系统兼容性强，能够满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，要求所投设备具有配套的嵌入式PLC控制软件，软件要求为自主知识产权产品，投标时需提供软件著作权扫描件进行佐证，终身免费升级。
五、设备可完成的实训项目要求
1)PLC的基础编程实训
2)触摸屏画面的设计实训
3)变频器的控制实训
4)变频器与PLC的通讯实训
5)伺服电机的控制实训
6)伺服电机与PLC的通讯实训
7)电机的重复定位实训
8)触摸屏控制变频器调速实训
9)触摸屏控制伺服电机调速实训
10)触摸屏控制步进电机调速实训
11)基于PLC控制十字路口交通灯模拟控制实训
12)基于PLC控制铁塔之光模拟控制实训
13)基于PLC控制电镀生产线模拟控制实训
14)基于PLC控制水塔水位模拟控制实训
15)基于PLC控制自动送料装车模拟控制实训
16)电机拖动控制实训
	序号
	名称
	主要技术指标
	数量
	单位

	1
	实训桌台
	要求实训网孔板、实训桌板、储物柜、实训面板四大部分组成
	1
	套

	2
	电源单元
	至少包括漏电开关1个、电源指示灯4个、按钮3个
	1
	套

	3
	PLC主机单元
	可编程控制器系统配置要求集成≥14点数字量输入和≥10点数字量晶体管输出；CPU位指令处理时间≤37ns，字指令处理时间≤30ns，浮点数算术运算时间≤74ns；程序内存≥250KB，数据内存≥750KB，保持性内存≥20KB，集成装载内存≥8MB，过程映像大小≥1024字节输入/≥1024字节输出，位存储器≥8192字节，具备≥2 个以太网通信接口，支持PROFINET通信。
（备注：校内已建实训基地《过程控制系统设备》、课程《工业网络与组态技术》等均支持PROFINET通信，方便学校后期集成、联网以及升级等）
	2
	个

	4
	触摸屏
	[bookmark: OLE_LINK30]≥7寸， TFT液晶屏，分辨率≥800*480四线制电阻式触摸屏 
	1
	套

	5
	伺服驱动单元
	（1）伺服系统1套 ：支持PROFINET通信方式，输入电压≥200-240V，电机200W；
（2）步进系统1套：步距角：1.8°±5%、相电流(A)：≥3.0、保持扭矩(Nm)：≥8.5；
（3）丝杆1根；传感器3个；接线端子若干；
（备注：校内已建实训基地《过程控制系统设备》、课程《工业网络与组态技术》等均支持PROFINET通信，方便学校后期集成、联网以及升级等，且已经验收的优秀课程思政示范课《伺服控制系统》视频、微课以及动画等均按照支持PROFINET通信方式设备制作）
	1
	套

	6
	变频驱动单元
	（1）变频器1个：AC380V 0.55KW：配有BOP操作面板，形成系统化学习，一体式矢量变频器，AC380供电，额定功率0.55kW，集成Profinet接口。
（2）三相减速电机1个：:功率:25W、电压：AC380V；丝杆1根；旋转编码器1个；传感器3个；接线端子若干；
（备注：校内已建实训基地《过程控制系统设备》、课程《工业网络与组态技术》等均支持PROFINET通信，方便学校后期集成、联网以及升级等）
	1
	套

	7
	实训模块
	十字路口交通灯实训模块、铁塔之光实训模块、抢答器实训模块、水塔水位实训模块、自动送料装车实训模块、电镀生产线控制实训模块
	1
	套

	8
	空气开关
	额定电流：‌32A
	1
	只

	9
	熔断器
	额定电流：‌32A
	1
	只

	10
	交流接触器
	交流（AC）额定电流：9A
	个
	6

	11
	辅助触头组
	发热电流‌：10 A
	个
	4

	12
	热过载继电器
	额定电流：‌25A
	个
	2

	13
	辅助触头组
	触点配置‌：‌1NO + 1NC
	个
	1

	14
	辅助触头组
	额定电流‌：‌10 A
	个
	1

	
	行程开关
	限位与信号转换
	个
	2

	
	导轨
	20cm
	条
	2

	
	按钮盒
	5位
	个
	1

	
	按钮开关
	额定电流：‌5A
	个
	3

	
	按钮开关
	额定电流：‌5A
	个
	2

	15
	安全连线
	配套设备使用
	若干
	条

	16
	技术资料
	实训指导书、实例程序、软件
	1
	套

	17
	工具
	至少包含数字万用表,钟表螺丝刀（6件套）十字螺丝刀,一字螺丝刀,尖嘴钳,斜口钳,剥线钳,内六角扳手（组套）,压线钳,工具箱等
	1
	套

	18
	网线
	≥3m
	2
	根

	19
	编程工作站
	1.CPU/主频: 主频≥5.2GHz，物理核心≥16核，线程≥24线程，单核性能不低于Intel i7-13700同等水平
2.内存：32G DDR4；
3.硬盘：512G固态
4.网卡：集成10M/100/1000MB；
5.声卡：机箱后置3*Audio-out集成5.1声道声卡；
6.显示器：21.5英寸IPS液晶显示器，具有低蓝光功能。
7.机箱：标准机箱，整机防雷测试。
8.键鼠：键盘、鼠标；
	1
	套

	20
	编程工作台
	尺寸：580*450*960mm。框架采用标准30*30+30*60全阳极氧化工业铝型材组合而成，安装孔位装有铝合金专用塑料保护盖，美观大方，防止人体撞伤。
	1
	套
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	3
	学生桌
	1.尺寸：≥1200*600*780mm，台面：采用总厚度为≥12.7mm的实芯理化板,台面前端圆角处理
2.前横梁：采用≥35*25mm壁厚1.2mm的优质铝型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
3.后挡板：采用≥120*27mm壁厚1.2mm的优质铝型材，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面47mm，带凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
4.横梁支撑件：采用≥12x100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
5.左右挡边：采用2.5mm厚的优质铝压铸成型，中间设有侧边电源安装孔，可加装电源，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
6.立柱：采用≥100x45mm壁厚≥1.4mm的优质铝材材料，两侧凹槽及内侧加强筋增加强度，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。
7.支撑脚：采用≥2.5mm厚的优质铝压铸成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。两端加装地脚,可调节高度及固定地面，以便台面水平与实验台稳定性。
[bookmark: OLE_LINK34]8.书包斗：规格≥450*300*85mm,厚度6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有10根宽度为≥30mm的沙面处理的加强体块。
	80

	4
	方凳
	1.规格尺寸：≥25*35*45cm。
2.材质：凳面采用≥18mm优质E1级三聚氰胺板板制作，凳面区别于传统PVC条封边,四角做圆角处理。
3.凳面经进口注塑机高温ABS塑料颗粒注塑一次成型包边。
4.凳腿：25*25*1.2mm横梁 20*20*1.2mm方管焊接。
5.脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。
6.工艺：钢制部分必须经过静电喷塑酸洗磷化制作而成。
	160

	5
	办公桌椅
	1.设备尺寸：≥160×60×75cm，桌面厚度≥2.5cm，采用加厚板材设计，承重稳定。
2.材质：环保密度板，表面贴胡桃木色木纹饰面，防水防潮、耐磨耐刮，易于清洁。
3.五金配件：抽屉轨道为静音滑轨，搭配黑色金属拉手，抽屉与柜门均配备安全锁具。
4.多分区收纳：左侧≥3 个带锁抽屉，可分类存放文件、办公用品；
5.中间带锁抽屉；右侧封闭柜门可收纳文件箱等大件物品，兼顾隐私保护与防尘效果
6.椅子参数：金属材质，支持人体工程学，固定扶手，网格呼吸换气孔：透气防潮，防止细菌滋生；舒适透气，靠背高度≥930mm，座垫高度≥440mm，扶手高度≥640mm。
	2


注：表格中标▲条款为重要技术参数，非标▲条款为一般性技术参数，标●条款为需要演示的技术参数。
三、商务条款
1.售后服务
（1）质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：所提供货品为原厂原包装，硬件货物自验收合格日起质保期2年，软件终身免费升级，免费提供师资培训3次以上，维修响应时间为5个工作日。质保期满后维修只收取材料费，免人工费。
2.验收要求
（1）由采购人组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由中标方负责。
3.项目交货期需求
（1）签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 30 个工作日内按时签约。
（2）交货期（服务时间）：  自合同签订之日起 30 个工作日内完成供货。
（3）交货（服务）地点： 南通职业大学钟秀校区格物楼二楼 。
4.付款：
（1）申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。
（2）付款方式：验收合格后付款100%。中标人需按要求提供相应的发票，采购人收到发票后60个工作日内一次性付清款项。  
五、产品演示
产品演示要求详见第四部分评标细则。
六、合同文本（仅供参考）：

南通职业大学采购合同

	项目名称：
	
	项目编号：
	

	甲方：
	南通职业大学
	签订地点：
	南通职业大学

	乙方：
	
	签订时间：
	


一、南通职业大学通过 公开招标 方式，确定乙方为甲方的供货商。
二、本项目采购的主要任务是 电气专业智能一体化实训装置。
（一）本项目采购合同金额为     ，清单如下：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
（万元）
	金额
（万元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


三、合同主要条款
[bookmark: _Toc19980]主要包括：交货期或项目工期、交货地点或施工（安装）地点、保修期及售后服务要求、安装调试要求和验收要求、付款方式、惩罚条款、其他条款或条件。
1.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）
（1）质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限所提供货品为原厂原包装，硬件货物自验收合格日起质保期2年，软件终身免费升级，免费提供师资培训3次以上，维修响应时间为5个工作日。质保期满后维修只收取材料费，免人工费。
2.验收要求
（1）由甲方组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由乙方负责。
3.项目交货期需求
（1）签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 30 个日内按时签约。
（2）交货期（服务时间）： 自合同签订之日起 30 个工作日内完成供货。
（3）交货（服务）地点： 南通职业大学钟秀校区格物楼二楼 。
4.付款：
（1）申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。
（2）付款方式：验收合格后付款100%。乙方需按要求提供相应的发票，甲方收到发票后60个工作日内一次性付清款项。
[bookmark: _Toc11329]四、违约责任：
（1）供方不能按期供货，供方付给需方违约金（违约金的计算：合同总额的0.5%/天）。需方原因或不可抗力的因素影响除外。
（2）供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第④ 种责任：
供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款  10   %的违约金。
需方退货，同时，供方付给需方合同总价款 10  %的违约金。
③供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款     10  %的违约金。
④需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款 10 %的违约金。
五、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：
[bookmark: _Toc26573]1.提交南通仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
六、招标文件和投标文件为合同的有限组成部分，与合同有同等效力。
七、本合同一式五份。乙方一份、甲方四份。每份合同共  4  页，残缺者无效。
[bookmark: _Toc8255]八、乙方汇款信息：
乙方开户行名称：             
账          号：             
开   户     行：             




	甲方
	乙方

	法定代表人或授权人（签名）：


联系电话：

单位名称（章）：


年   月   日
	法定代表人或授权人（签名）：


联系电话：

单位名称（章）： 


年    月   日





第四部分  开标和评标

一、开标
见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、商务技术文件、价格文件、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行价格文件的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判定为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	评审因素
	分值
	评分细则

	技术要求
55分
	技术参数响应
37分
	针对投标人所投产品技术参数及要求以招标文件的技术要求为基准，进行综合评分：
1.完全满足得37分，最低得0分。
[bookmark: OLE_LINK35]2.招标文件中（非（▲）号标注的内容）为一般性技术参数，达不到招标文件要求响应指标或未按要求提供配套证明材料视为负偏离，每一项扣1分,扣完为止。
3.招标文件中（标注“▲”的内容）为重要指标（提供招标文件规定的证明材料，证明满足重要指标），达不到招标文件要求响应指标或未按要求提供配套证明材料视为负偏离，每一项扣3分,扣完为止。
说明：演示项不参与本项评审。
招标文件技术条款明确要求提供某佐证材料的，若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

	
	演示
视频
18分
	[bookmark: OLE_LINK9]1.为更好体现“传感器虚拟仿真实验软件”的功能满足本次招标要求,提供其功能视频演示，演示内容完全符合要求的，满分6分，有任何一条不满足或部分满足，扣2分。视频功能演示内容要求如下：
演示1.展示软件内置实验电路拟合函数功能
软件各项实验均将仿真电路转化为动态数学函数模型，可根据不同实验的输入参数进行实时仿真与精准计算，输出结果高度贴合实际电路的工作特性与变化规律。用户能够根据实验需求设置不同的实验输入参数（例如实验中的电阻值、电源电压值等），进而获取贴合真实电路的差异化仿真结果。
演示2.展示软件参数扫描功能
软件具备参数扫描功能：软件内置器件参数扫描功能，支持用户点击实验面板，自定义传感器实验的可变量参数扫描范围，并按需设置仿真采样点数以控制数据密度。参数配置完成后启动仿真，系统将按预设规则运算，输出对应电路仿真结果，助力用户高效分析参数变化对电路性能的影响规律。
演示3.展示软件数据管理功能
软件搭载多元化数据管理功能，支持以表格或 XY 图两种可视化形式，查看与整理实验保存的仿真数据。系统可根据用户保存的参数自动完成数据有序排序；将鼠标移至 XY 图关键数据节点时，会自动显示对应数值，助力用户快速定位核心信息，提升数据查看直观性与分析效率。

	
	
	2.为更好体现“电工一体化教学软件”的功能满足本次招标要求,提供其功能视频演示，演示内容完全符合要求的，满分4分，有任何一条不满足或部分满足，扣2分。视频功能演示内容要求如下：
演示4.展示两种实操模式功能
接线实操提供自由模式和专业模式两种选择模式，专业模式下用户需按照线路图闪烁的接线顺序进行接线，自由模式下用户可以自行选择任意一条线进行接线，无接线顺序。
演示5. 展示智能考核功能
在实操和考试环节中，可根据原理图线路闪烁顺序，提示实验正确接线顺序从而辅助引导用户接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出文件。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK12]3.为更好体现“电工PLC仿真软件”的功能满足本次招标要求,提供其功能视频演示，演示内容完全符合要求的，满分8分，有任何一条不满足或部分满足，扣2分。视频功能演示内容要求如下：
演示6.展示PLC切换功能：
内置不限于三种工业主流 PLC 型号，支持在同一实训平台内自由切换、无缝适配，可根据不同教学阶段、实训项目及控制任务灵活选择对应 PLC 型号进行编程与调试。
演示7.展示工业标准化编程功能：
可提供工业标准化梯形图编程环境，界面布局、操作逻辑、指令体系与工业主流的PLC 编程软件高度相似，贴合企业实际工程应用规范。系统可直接承接并调用 I/O 分配结果，支持学生通过拖拽指令库，手动输入 I/O 端口地址完成梯形图开发，培养学生标准化、工程化、规范化的编程思维与实操习惯。
演示8.展示警告闪烁功能：
在实训实操过程中开启该功能后，当学员完成接线并提交校验时，系统将自动检测漏接、误接等接线异常问题。系统将通过对应端口指示灯高亮闪烁的方式，直观、精准定位并标记错误位置。
演示9.展示智能考核功能：
自动评分：实操环节均内置自动评分系统，提交接线任务后，系统自动生成评分报告，包含梯形图得分、连线得分、总得分、错误详情等详细信息。
说明：①投标人对所投产品进行视频演示，演示时间不得超过20分钟，超过20分钟的按前20分钟内容为评审依据）。②演示设备由供应商自备，演示现场仅提供电源和投影，如因演示设备问题导致演示无法进行，责任由供应商自行承担。③不提供演示的对应项不得分。

	商务要求
15分
	企业实力
6分
	投标单位具备国家/省级职业教育相关荣誉或资质的，得1分；投标单位为全国教育教师企业实践项目入围企业的，加2分。本项最高得3分。（须提供证明材料并加盖公章，否则不得分）

	
	
	以投标人提供自2023年1月1日以来（以合同的签订时间为准）至今完整的类似项目业绩证明材料（合同扫描件及完工证明材料）为准，每提供一份合格的业绩证明材料得1分，本项最高得3分。
未提供或提供的评委不认可的得0分。

	
	服务承诺
9分
	投标人提供项目实施方案，内容包括但不限于针对本项目安装、调试、验收拟定的进度计划和质量保证措施。
方案科学合理，进度快、措施完善的得3分；
方案较科学合理，进度较快、措施较完善的得2分；
方案科学合理性一般，进度慢、措施不完善的得1分；
未提供的得0分。

	
	
	投标人提供售后服务方案。内容包括但不限于质保期内外的售后服务内容、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等。
方案科学合理，内容详细，响应时效快的得3分；
方案较科学合理，内容较详细，响应时效较快的得2分；
方案科学合理性一般、内容不详细，响应时效慢的得1分；
未提供的得0分。

	
	
	投标人提供培训方案。内容包括但不限于培训计划、培训方式、培训措施等。
培训计划完整细化、培训方式多样实用、全流程保障措施全面到位，得3分。
培训内容、形式、基础保障均有体现，但细节不完善、内容较简略，得2分。
仅简单提及培训相关内容，计划、方式、保障均缺失实质性内容，得1分。
未提供任何培训方案，得0分。


（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
（五）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
中标人无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，采购人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。
（六）采购人代表宣布评标结果。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在南通职业大学网站公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
（九）其他
当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
KONE Internal

KONE Internal
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第五部分  质疑与投诉
一、质疑事项
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受供应商对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
4.对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由采购人或招标代理机构负责答复。
供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
采购人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：
供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
质疑项目的名称、编号；
具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
事实依据；
必要的法律依据；
提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.以下情形的质疑不予受理
6.1内容不符合上述规定的质疑。
6.2 超出采购法定期限的质疑。
6.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。一、质疑的提出
8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；投标文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就投标文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。
9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。
10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
11.对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
12.相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
13.招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。
2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
①质疑成立的处理。采购人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
②质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在采购人官网媒体予以披露。
（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。
四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。
五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在采购人官网等相关媒体予以披露。
六、质疑人对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。



第六部分  投标文件组成
投标文件由资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子投标文件四部分组成。
一、资格审查文件（不能出现商务技术文件、价格文件）
1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；
4.有效的营业执照副本复印件。
5.提供无重大违法记录声明（格式见附件4）；
二、商务技术文件（不能出现价格文件）
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件5）；
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件6）；
3.为方便评委评审，请投标人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；
4.评审办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
三、价格文件
1.开标一览表（格式见附件7）；
2.分项报价表（格式见附件8）；
3.投标人信用承诺书（格式见附件9）。
四、电子投标文件（一份、单独密封提供）
电子投标文件的内容为“资格审查文件、商务技术文件、价格文件”的打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件1


符合投标人资格要求的承诺函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                        承诺人名称（公章）：
    
                              日期：______年    月    日





附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件。






















附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人)（签字）:------
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件。

附件4
无重大违法记录声明

南通职业大学：
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在响应截止时间节点，未被‘信用中国’网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单。


法定代表人或授权委托人签字：
供应商名称（盖章）：
                  日期：



附件5
技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



附件5-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
[bookmark: _Toc16702]1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件6
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件6-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
[bookmark: _Toc12886]1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。












附件7
报价总表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
	货物、服务名称
	投标总报价
	供货期

	
	大写：     人民币
小写：     元（人民币）
	


日期：
填写说明：
（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
（2）本项目报价为固定价格报价，投标人应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外
（3）投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑风险因素。

附件8
分项报价明细表
	序号
	名  称
	数量
	单位
	品牌
（如有）
	规格型号
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	电工及传感器实验装置
	20
	套
	
	
	
	

	2
	运动控制综合实训平台
	20
	套
	
	
	
	

	3
	学生桌
	80
	个
	
	
	
	

	4
	方凳
	160
	个
	
	
	
	

	5
	办公桌椅
	2
	个
	
	
	
	

	合计（元）
	















投标单位全称(盖公章)：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日



附件9
投标人信用承诺书
为营造公开、公平、公正的招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、法定代表人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分。
二、严格依照国家、省、市关于政府采购及采购单位自行采购相关法律法规、规章、规范性文件，依法参与本次采购投标活动，恪守职业道德，促进廉洁采购。
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意质疑投诉等行为，自觉维护本次采购活动的良好秩序。
四、本单位自愿接受采购人、采购代理机构及采购单位纪检监察部门的依法监督检查。如发生违法违规或失信行为，自愿接受相应处理，并依法承担全部法律责任。
五、自觉保护采购相关信息安全，严格履行保密义务，不泄露招标文件、投标文件及评审过程中的非公开信息。
六、上述承诺已在本单位内部告知全体参与人员，承诺内容真实有效，愿接受社会监督。
如有违反上述承诺的行为，本单位自愿承担相应责任，同意采购人按规定取消投标/中标资格、列入采购单位采购失信名单，并依法追究法律责任。
  
投标单位全称(盖公章)：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日

附件10
质询函范本
一、质询投标人基本信息
质询投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质询项目基本情况
质询项目的名称：
质询项目的编号：包号：
采购人名称：
招标文件获取日期：
三、质询事项具体内容
质询事项1：
事实依据：

法律依据：

质询事项2
……
四、与质询事项相关的质询请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质询函制作说明：
1.投标人提出质询时，应提交质询函和必要的证明材料。
2.质询投标人若委托代理人进行质询的，质询函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质询投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质询投标人若对项目的某一分包进行质询，质询函中应列明具体分包号。
4.质询函的质询事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质询函的质询请求应与质询事项相关。
6.质询投标人为自然人的，质询函应由本人签字；质询投标人为法人或者其他组织的，质询函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
